  
------------------------------------------------------------------
ASUS Security Protect Manager 2.1 自述文件
2006 年 8 月
------------------------------------------------------------------

Copyright (C) 2006 Bioscrypt Inc.
保留所有权利

本文档提供关于 ASUS Security Protect Manager 2.1 及其安装的补充信息或最新信息。

有关 ASUS Security Protect Manager 产品的最新信息，请访问我们的站点: 

http://www.asus.com


-------------------------
如何使用本文档
-------------------------

要在记事本中满屏查看 Readme.txt，请将记事本窗口最大化。在“格式”菜单中，单击“自动换行”。要打印 Readme.txt，请在记事本或其他字处理器中打开此文件，然后使用“文件”菜单中的“打印”命令。


---------
目录
---------

系统要求
附加要求
安装
已知问题
卸载产品
如何获得帮助


--------------------
系统要求
--------------------

- Pentium 系列处理器
- VGA 或更高分辨率显卡
- Microsoft 鼠标或兼容指针设备
- 15 MB 硬盘空间（安装时要求 24 MB）

受支持的操作系统:

- Windows(R) 2000 Professional(tm) Service Pack 4 和 Microsoft(R) Internet Explorer 6(tm) 或更高版本
- Windows(R) XP Tablet PC Edition(tm)
- Windows(R) XP Home Edition(tm)
- Windows(R) XP Professional(tm)
- Windows(R) Vista(tm)


------------------------
附加要求
------------------------

要支持可信赖平台模块 (TPM)，需要下列程序包之一:
- Infineon TPM Professional Package 1.7 版本或更高版本
- HP ProtectTools Embedded Security Package 3.0 版本或更高版本

要支持 HP ProtectTools 智能卡，需要以下软件:
- ProtectTools 5.0 或更高版本的 HP Smart Card Security


-------------
安装
-------------

必须具有工作站的本地管理员权限才能安装此产品。 

要启动安装程序，请运行位于产品 CD 的根文件夹下的 Setup.exe。


-------------
已知问题
-------------

1. ASUS Security Protect Manager Publisher 在 Internet Explorer 的“管理加载项”对话框中显示为“未验证”。管理加载项
ASUS Security Protect Manager 加载项在 Microsoft Internet Explorer 的“管理加载项”对话框中显示为“未验证”。

2. 当使用 Windows XP SP1 友好界面登录时，在待机/休眠之后尝试使用 ASUS Security Protect Manager 登录可能会使您停留在 Windows 登录屏幕。 
Microsoft 已确认了 Windows XP SP1 的问题。有关更多信息，请参见 Microsoft 知识库文章 813301。此问题已在 Windows XP SP2 中得以修复。建议安装 Windows XP SP2。

3. 某些智能卡和 USB 令牌的驱动程序可能会与其他智能卡和 USB 令牌生产厂商的驱动程序冲突。 
与 Rainbow iKey USB 令牌驱动程序安装在同一计算机上时，ActivKey USB 令牌驱动程序可能会引起一般性保护错误。

4. 将 TPM 重新设置为出厂设置或进行更换后，ASUS Security Protect Manager 无法访问 TPM（和随后的用户标识）。 
在安装 ASUS Security Protect Manager 后，如果将 TPM 重新设置为工厂设置或进行了更换，则 ASUS Security Protect Manager 无法访问 TPM。  
解决办法:
- 更换或重新设置 TPM 前备份用户标识。
- 启用并初始化 TPM
- 还原用户标识

5. 关闭计算机时，eToken RTE 3.5x 可能会引发异常。
重启或关闭计算机时，Aladdin 的 eToken Run Time Engine ver 3.5x 可能会导致智能卡服务出现异常。要避免在关闭期间出现“蓝屏”，请勿单击“错误消息”框中的“确定”按钮。以后，还要检查来自 Aladdin 的 RTE 更新。

6. 不同型号的基于指纹读取器的 AuthenTec 传感器可能互不兼容。 
如果使用一种型号的基于 AuthenTec 传感器的指纹读取器（如，触摸型读取器）注册指纹，则您可能无法使用其他型号的指纹读取器（如基于扫描型读取器）成功验证指纹。为了避免这一问题，在需要更换设备时请使用同一型号的指纹读取器，或者在选择不同的指纹读取器进行更换时，重新注册指纹。


---------------------
卸载产品
---------------------

要从计算机卸载此产品，请使用“控制面板”中的“添加/删除程序”程序。请选择产品 ASUS Security Protect Manager，然后单击“删除”按钮。 

注意:在卸载过程中，系统会提示您是否要在卸载此产品前备份您的标识。如果选择备份标识，则取消卸载进程，使用“我的标识”工具备份标识，然后卸载此产品。

注意:卸载将删除产品在计算机上运行所需的所有文件。根据卸载期间所做的选择，与用户相关的数据可予以保留，以备将来安装时使用。 


----------------
如何获得帮助
----------------

如对此产品有任何疑问，请首先阅读此文件及产品的联机帮助。

如需帮助，请联系相应的经授权的经销商，以获取技术支持。

致电技术支持时，请提供以下信息:

- 重现您所遇到问题的具体步骤

- 可在白天联系到您的电话号码或电子邮件地址

- 产品名称及版本号

- 您的计算机名和型号以及所安装的任何其他硬件的名称和型号。

- 操作系统和版本号

- 准备回答有关您的操作系统和系统配置的问题

