manfid=0x2d0
prodid=0x0532
vendid=0x14e4
devid=0x4360
boardtype=0x0532
boardrev=0x20
boardflags=0x10080201

nocrc=1
xtalfreq=37400
xtalmode=0x20,0x4,0
boardnum=22
macaddr=00:90:4c:c5:12:38
ag0=253
ag1=255
aa2g=1
aa5g=1
ccode=ALL

sd_gpout=0
sd_oobonly=1

# 2G PA para_SMST_0502
pa0b0=5477
pa0b1=64918
pa0b2=65396
#pa0itssit=62
rssismf2g=0xa
rssismc2g=0x3
rssisav2g=0x7

# rssi params for 5GHz
#rssismf5g=0x4
rssismf5g=0xa
rssismc5g=0x7
rssisav5g=0x1
#PA parameters for lower band
pa1lob0=5408
pa1lob1=64851
pa1lob2=65337
#PA parameters for midband
pa1b0=5351
pa1b1=64860
pa1b2=65345
#PA parameters for high band
pa1hib0=4924
pa1hib1=64895
pa1hib2=65329

# 2G PA offset
maxp2ga0=72
sromrev=3
cckpo=0
ofdm2gpo=0x66666666
mcs2gpo0=0xaaaa
mcs2gpo1=0xaaaa

# 5G PA offset_0316
maxp5ga0=71
maxp5gla0=72
maxp5gha0=72
ofdm5gpo=0x55555555
ofdm5glpo=0x55555555
ofdm5ghpo=0x55555555
mcs5gpo0=0x9999
mcs5gpo1=0x9999
mcs5glpo0=0x9999
mcs5glpo1=0x9999
mcs5ghpo0=0x9999
mcs5ghpo1=0x9999

cckPwrOffset=4
cckdigfilttype=20
ofdmdigfilttype=2
#wl0id=0x431b
extpagain5g=2
rfreg033=0x19
rfreg033_cck=0x1f
pacalidx2g=65
dacrate2g=160
txalpfbyp2g=1
bphyscale=17

#5GHz Carrier
txiqlopapu5g=1
txiqlopag5g=0x10
iqlocalidx5g=64

# for BT-CO_EX
btc_params80=0
btc_params6=10
btc_params8=10000


swctrlmap_2g=0x84048404, 0x82028202, 0x84048404, 0x010202, 0x1ff
swctrlmap_5g=0xC040C040, 0xB030A020, 0x8000C040, 0x010A02, 0x2F8

