#
# TXTSETUP.OEM for HPT371 UDMA/ATA100 Controller
#

[Disks]
d1 = "HPT371 UDMA/ATA133 Controller Driver Diskette", \Disk1, \
d2 = "HPT371 UDMA/ATA133 Controller Driver Diskette", \Disk1, \win_nt
d3 = "HPT371 UDMA/ATA133 Controller Driver Diskette", \Disk1, \win_2000
d4 = "HPT371 UDMA/ATA133 Controller Driver Diskette", \Disk1, \win_xp

[Defaults]
scsi = HPT3712K

[scsi]
HPT371NT = "HPT371 UDMA/ATA133 Controller (WinNT 4.0)", HPT371
HPT3712K = "HPT371 UDMA/ATA133 Controller (Win2000)", HPT371
HPT371XP = "HPT371 UDMA/ATA133 Controller (Windows XP)", HPT371

[Files.scsi.HPT371NT]
driver = d2, HPT371.sys, HPT371
inf    = d2, HPT371.inf, HPT371

[Config.scsi.HPT371NT]
value = "", Tag, REG_DWORD, 1
value = "Parameters\PnpInterface", 5, REG_DWORD, 1

[Files.scsi.HPT3712K]
driver = d3, HPT371.sys, HPT371
driver = d3, hptpro.sys, HPT371
inf    = d3, HPT371.inf, HPT371

[Config.scsi.HPT3712K]
value = "", Tag, REG_DWORD, 1
value = "Parameters\PnpInterface", 5, REG_DWORD, 1

[HardwareIds.scsi.HPT3712K]
id = "PCI\VEN_1103&DEV_0007","HPT371"

[Files.scsi.HPT371XP]
driver = d4, HPT371.sys, HPT371
driver = d4, hptpro.sys, HPT371
inf    = d4, HPT371.inf, HPT371

[Config.scsi.HPT371XP]
value = "", Tag, REG_DWORD, 1
value = "Parameters\PnpInterface", 5, REG_DWORD, 1

[HardwareIds.scsi.HPT371XP]
id = "PCI\VEN_1103&DEV_0007","HPT371"
